uexCamera API

Overview

该对象主要针对于照相机的功能的封装，主要实现的是：打开一个自定义View照相机，允许自定义大小和位置；允许传入一个地理位置，然后获得它的保存路径和传入的地理位置。

Methods

**openViewCamera**

打开自定义View照相机,推荐宽高比例与设备分辨率保持一致

-**openViewCamera(String x,String y,String width,String heigth,String location,String quality)**

Parameters

x

x: 0

必选 照相机View起始位置x坐标，x为0时有效，取值范围[0,屏幕分辨率最大宽度]

y

y: 0

必选 照相机View起始位置y坐标，y为0时有效，取值范围[0,屏幕分辨率最大高度]。

width

width: 600

必选 照相机View宽度，width为0时有效，取值范围[0,屏幕分辨率最大宽度]。

heigth

height: 1000

必选 照相机View高度，height为0时有效，取值范围[0,屏幕分辨率最大高度]。

location

location: 暴风城

必选 传入的地理位置。

quality

quality: 图片质量

必选 图片压缩后的质量。

Return Value

uexCamera.cbOpenViewCamera

Discussion

无

Availability

v.3.0.14.4 Android v.3.0.2.1 IOS

**removeViewCameraFromWindow**

通过此方法从屏幕上移除自定义View相机

- **removeViewCameraFromWindow** ()

Parameters

无

Return Value

无

Discussion

无

Availability

v.3.0.14.1 Android v.3.0.2.1 IOS

changeFlashMode

通过此方法将改变自定义相机View的闪光灯模式,0代表自动，1代表打开闪光灯，2代表关闭闪光灯

- **changeFlashMode** (**String** flashMode)

Parameters

flashMode

flashMode: 1

必选 照相机View的闪光灯模式，x为0、1、2时有效，取值范围[0,2]

Return Value

uexCamera.cbChangeFlashMode

Discussion

无

Availability

v.3.0.14.1 Android v.3.0.2.1 IOS

**changeCameraPosition**

通过此方法改变自定义相机View的摄像头位置,0代表前置，1代表后置

- **changeCameraPosition**(**String** cameraPosition)

Parameters

cameraPosition

cameraPosition: 0

必选 照相机View的摄像头位置，x为0、1时有效，取值范围[0,1]

Return Value

uexCamera.cbChangeCameraPosition

Discussion

无

Availability

v.3.0.14.1 Android v.3.0.2.1 IOS

附录 A CallBack Messages

**uexCamera.cbOpenViewCamera**

返回拍照成功后图片的保存路径和之前传入的地理位置

- uexCamera.cbOpenViewCamera(opId，dataType, data)

Parameters

opId

忽略不计。

dataType

返回数据的数据类型。

data

data ：{"photoPath":"/storage/emulated/0/widgetone/apps/11352882/uexViewCameraPhotos/2015-11-27\_14-41-34.jpg","location":"北京"}

photoPath : 图片的保存路径

location: 传入的地理位置

Description

无；

Availability

v.3.0.14.1 Android v.3.0.2.1 IOS

**uexCamera.cbChangeFlashMode**

返回更改闪光灯模式成功后当前闪光灯的模式,0表示自动，1表示开启，2表示关闭，null表示更改失败。

- uexCamera.cbChangeFlashMode (opId，dataType, data)

Parameters

opId

忽略不计。

dataType

返回数据的数据类型。

data

data ：0

0表示自动，1表示开启，2表示关闭，-1表示更改失败。

Description

无；

Availability

v.3.0.14.1 Android v.3.0.2.1 IOS

**uexCamera.cbChangeCameraPosition**

返回更改前后摄像头成功后当前摄像头的位置

- uexCamera.cbChangeCameraPosition(opId,dataType,data)

Parameters

opId

忽略不计。

dataType

返回数据的数据类型。

data

data ：0

0表示前置，1表示后置，-1表示更改失败。

Description

无；

Availability

v.3.0.14.1 Android v.3.0.2.1 IOS

version

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口名称 | 创建时间 | 修改时间 | | 版本号 | 修改者 |
| openViewCamera | 2015.11.25 |  | | 3.0.14.1 Android  3.0.2.1 IOS | 张涛、王凯 |
| removeViewCameraFromWindow | 2015.11.25 |  | | 3.0.14.1 Android  3.0.2.1 IOS | 张涛、王凯 |
| changeFlashMode | 2015.11.25 |  | 3.0.14.1 Android  3.0.2.1  IOS | | 张涛、王凯 |
| changeCameraPosition | 2015.11.25 |  | 3.0.14.1 Android  3.0.2.1  IOS | | 张涛、王凯 |